РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

Одељење за просторно планирање, урбанизам,

грађевинарство, заштиту животне средине,

комунално-стамбене послове и привреду

Маршала Тита 30

Бачка Топола

**ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ**

**ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив пројекта |  |
| Бр. катастарске парцеле и катастарскa општинa |  |
| Подаци о инвеститору / власнику отпада |  |
| Име/назив: |  |
| Адреса: |  |
| Телефон: |  |
| Email: |  |
| Означити планиране  | 🞎 изградња објекта |
| активности | 🞎 рекострукција објекта |
|  | 🞎 адаптација објекат |
|  | 🞎 уклањање објекта |
| Ознака и верзија плана на који се тражи сагласност |  |
| Датум подношења захтева |  |
| Потпис подносиоца |  |

 М.П.

**Прилог:**

* План управљања отпадом од грађења и рушења у 2 примерка;
* Локацијски услови за пројекте категорије Б, В и Г;
* Идејно решење/Идејни пројекат/Пројекат уклањања објекта;
* Потврда о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 1 и 197a Закона о републичким административним таксама (400,00+5.360,00 динара у корист буџета Републике Србије, на жиро рачун, број 840-714543843-20, модел 97, са позивом на број 92-206-08331**)**

**УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА**

Захтев се подноси Општинској управи општине Бачка Топола – писарница у Услужном центру, у Бачкој Тополи, улица Маршала Тита број 30, од 8:00 до 14:00 часова са назнаком за Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду

**Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења:**

План се израђује у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења ("Службени гласник РС", бр. 93/23 и 94/23 - исправка)

План управљања отпадом од грађења и рушења садржи податке о:

1) врсти и планираној количини отпада који ће настати активностима на градилишту, у току изградње, рушења, адаптације, реконструкције и других радова на објекту или делу објекта;

2) локацији контејнера за сакупљање отпада од грађења и рушења;

3) начину одвојеног сакупљања отпада, припреми за транспорт и о привременом складиштењу предметног отпада;

4) поступању са опасним отпадом за који је извесно да ће настати приликом извођења радова;

5) начине за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења;

6) количини и врсти отпада од грађења и рушења планираног за предају оператеру постројења за поновну употребу отпада, односно планираним количинама које се упућују на прераду/рециклажу;

7) предвиђеним методама третмана отпада од грађења и рушења;

8) процењеној запремини земљаног ископа, насталог због вршења грађевинских радова на градилишту и поступање са њим.

Извод из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник РС'' бр. 56/10, 93/19 и 39/21) – Каталог отпада - група 17 - Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

|  |  |
| --- | --- |
| 17 01  | бетон, цигле, цреп и керамика  |
| 17 01 01  | бетон  |
| 17 01 02  | цигле  |
| 17 01 03  | цреп и керамика  |
| 17 01 06\*  | мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце  |
| 17 01 07  | мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06  |
| 17 02  | дрво, стакло и пластика  |
| 17 02 01  | дрво  |
| 17 02 02  | стакло  |
| 17 02 03  | пластика  |
| 17 02 04\*  | стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама  |
| 17 03  | битуминозне мешавине, катран и катрански производи  |
| 17 03 01\*  | битуминозне мешавине које садрже катран од угља  |
| 17 03 02  | битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01  |
| 17 03 03\*  | катран од угља и катрански производи  |
| 17 04  | метали (укључујући и њихове легуре)  |
| 17 04 01  | бакар, бронза, месинг  |
| 17 04 02  | алуминијум  |
| 17 04 03  | олово  |
| 17 04 04  | цинк  |
| 17 04 05  | гвожђе и челик  |
| 17 04 06  | калај  |
| 17 04 07  | мешани метали  |
| 17 04 09\*  | отпад од метала контаминиран опасним супстанцама  |
| 17 04 10\*  | каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце  |
| 17 04 11  | каблови другачији од оних наведених у 17 04 10  |
| 17 05  | земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ  |
| 17 05 03\*  | земља и камен који садрже опасне супстанце  |
| 17 05 04  | земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03  |
| 17 05 05\*  | ископ који садржи опасне супстанце  |
| 17 05 06  | ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05  |
| 17 05 07\*  | отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце  |
| 17 05 08  | отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07  |
| 17 06  | изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест  |
| 17 06 01\*  | изолациони материјали који садрже азбест  |
| 17 06 03\*  | остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце  |
| 17 06 04  | изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03  |
| 17 06 05\*  | грађевински материјали који садрже азбест  |
| 17 08  | грађевински материјал на бази гипса  |
| 17 08 01\*  | грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама  |
| 17 08 02  | грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01  |
| 17 09  | остали отпади од грађења и рушења  |
| 17 09 01\*  | отпади од грађења и рушења који садрже живу  |
| 17 09 02\*  | отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ)  |
| 17 09 03\*  | остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце  |
| 17 09 04  | мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 |